Pratica n° (a cura dell’ufficio) _____________              	                                                              Allegato C3

SCHEDA TECNICA BANDO 2005
(una per ogni impianto)

Allegata alla domanda  presentata da _____________________________________________________

in data ________________________ per una proposta di risparmio energetico in edilizia a mezzo di:

COLLETTORI SOLARI PER RISCALDAMENTO ambienti
Marca pannello: ___________________________Modello pannello:______________________

Tipologia: 	sottovuoto , vetrato , senza vetro  , altro__________________________
		Impianto a circolazione naturale , circolazione forzata 
		Accumulo integrato  

Parametri di predimensionamento (1):

Località________________________________________________________________  
Volume riscaldato (2)									______  m3
Periodo di riscaldamento					da __________ a _________   
Temperatura esterna									______  °C
Temperatura interna									______  °C
Fabbisogno energetico convenzionale stagionale Q (2)				______  kwh
Potenza caldaia riscaldamento ambienti						______  Kw

Dimensionamento (1)
Superficie captante collettori								______  m2
Capacità di accumulo									______ litri
Rendimento collettore (3)								______  %
Energia prodotta all’anno Ea								______  kwh
Copertura energetica da energia solare Ea/Q					______  %

Allegato C3

Investimenti:

Collettori solari: 				    			€ __________	

Sistema di accumulo:						€ __________	

Apparecchiature accessorie:					€ __________

Spese installazione:						€ __________	

Spese tecniche (max 5% sulle voci precedenti):		€ __________	

TOTALE (escluso I.V.A.):						€ __________	

Attestazione della veridicità dei dati tecnici 

Tecnico abilitato iscritto albo/collegio professionale

						____________________________________

Timbro e firma

NOTIZIE ESPLICATIVE E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

(1)	I dati sono desunti dal progetto dell’impianto di cui all’allegato E.
(2)	Secondo le norme UNI 10344 e UNI 10379.
(3)	Rendimento del pannello rilevato dalla curva di rendimento con in ascisse il parametro T/G =0.01(mqK/W), con T= (differenza tra la temperatura media del fluido nel collettore e la temperatura ambiente in C°) e G= (potenza incidente uguale a 800 W/mq).