(BOLLO)								

     OGGETTO	Appalto di fornitura, mediante pubblico incanto, di attrezzatura informatica 	

ALLEGATO N° 1
MODULO OFFERTA	Importo a base d’asta € 40.000,00 IVA inclusa	
1.	L’ offerta  deve essere resa in lingua italiana e regolarizzata in base alle disposizioni normative sul  bollo.
2.	Deve essere redatta con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., in carta semplice e secondo il presente modello.
3.	Deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese.
4.	Deve essere compilata in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano.
5.	Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
6.	Alla dichiarazione deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto specificato dall’art 35 del medesimo D.P.R.
7.	La dichiarazione deve essere datata e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta nelle singole pagine.
8.	Deve essere apposto un timbro di congiunzione, con relativa sigla, tra le pagine.
9.	La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
10.	In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o al Consorzio.
11.	La presente offerta  deve pervenire in busta chiusa e sigillata, contenuta a sua volta dentro dentro la busta chiusa sigillata di partecipazione, e deve riportare all’esterno le generalità della Ditta o del R.T.I. o del Consorzio oltre alla seguente dicitura: “Offerta Economica - Pubblico incanto per la fornitura di attrezzatura informatica per l’Ufficio del Piano di Tutela delle Acque istituito con Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4.”.
Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento dell’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

OFFERTA ECONOMICA
__I__sottoscritt______________________________________________________________________ , titolare/legale rappresentante del/la
con sede in _______________________________________________________________________, Via ________________________________________ partita IVA ________________
OFFRE
   di effettuare la fornitura dei materiali seguenti per i prezzi (IVA inclusa) sotto indicati

N.	Descrizione prodotto offerto	Codice prod. 	Q.tà	Prezzi in cifre (IVA inclusa)	
				Unitario	Totale	
1	Personal Computer, completi di postazione operatore, aventi le seguenti caratteristiche:
Processore: 3,4 GHz; 533MHz BUS; Cache da 512 KB; Memoria: 1024 MB DDR-SDRAM 333MHz; 120 GB Disco fisso; Unità DVD 16x; Masterizzatore; DVD Dual DVD±R/RW/Double Layer DVD+R DL ; Unità floppy 3.5'' 1,44 MB; Interfaccia di rete 10/100 Mbt; 128 MB di memoria video; Tastiera PS/2 e scroll mouse; 5 vani di espansione (libero: 1 x 3,5'' interno); 1 AGP; 3 PCI (2 PCI liberi)
5 porte USB 2.0 (1 frontale); 2 porte Firewire interfaccia IEEE-1394 (1 frontale); 1 porta parallela; 1 porta seriale; 1 Front Audio; Microsoft Windows XP Professional; Monitor Tipo Pannello Diagonale dello schermo 19”, Risoluzione massima: 1280x1024, Rapporto di contrasto: 700:1, Luminosità: 300 cd/m2, Tempo di Risposta: 8ms, Dot Pitch  0,294, Tipo di pannello: LCD TFT LCD; R.G.B. vertical stripe, rivestimento rigido antiriflesso; Garanzia 3 anni; Microsoft Office XP Professional; postazione completa di scrivania (dim. L 180 P 80 H 72) con cassettiera (su ruote con 3 cassetti dim. L 45 P 52 H 62) e sedia ergonomica per postazione PC		5			
2	Pen drive usb 4 Gb o superiore 		5			
3	Stampante laser colori A4 con tecnologia a inchiostro solido- funzione di stampa fronte retro automatica - minimo 20 pagine al minuto - Risoluzione 600x600 dpi - Interfaccia USB -  processore 350 MHz - Memoria installata minima 64 MB - Cavo di alimentazione e cavo USB completa di postazione porta stampante (dim. L 100 P 80 H 72)		5			
4	KIT  cartucce  completo  x stampante A4 laser a colori sopra detta		100			
5	Sistema GPS palmare ad uso G.I.S. ad alta precisione (30 cm anche in movimento), antenna incorporata, 12 canali indipendenti GPS e Wass/Egnos, schermo a colori retroilluminato, porte di comunicazione: 1 porta RS232, output NMEA e input RTCM, alimentazione con batterie interne ricaricabili, presa per alimentazione esterna, impermeabilità IPX7 IEC-529, memoria 4 MB RAM, 16 MB interna su schede SD ampliabile. Adatto al rilevamento professionale.
Dotato dei vari accessori quali: antenna geodetica esterna, cavo dati per connessione al PC (preferibilmente USB) software interno e software per pc applicativo di interfaccia in lingua italiana
Software di dialogo con qualsiasi evoluzione cartografica tematica, differenziale EDGPS con precisione metrica per applicazioni GIS. Resistente alla polvere, a condizioni climatiche estreme, a cadute ed immersione accidentali.		1			
6	Server Deskside in formato tower, altezza 45,2 cm, equipaggiato con:
- 1 processore AMD Opteron 265 espandibile fino a 2 processori),
- 2GB RAM ECC (espandibile fino a16GB),
- Controller RAID SCSI Adaptec AIC-7902W integrato Dual-Channel Ultra320 SCSI (RAID 0,1,1+0)
- 2 Hard Disk “hot swap” SCSI Ultra320 da73GB Maxtor Genesis 10k rpm (espandibile fino a 7 dischi),
- 3 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT Full Duplex,
- 6 slot PCI (2 slot PCI-X 64-bit 133/100MHz, 2 slot PCI-X 64-bit 66MHz, 2 slot PCI 32-bit 33MHz);
- Lettore Floppy Disk, Lettore DVD 8x
- VGA integrata con 8MB RAM
- 3 alimentatori “hot swap”, per un totale di 500W
- 2 ventole “hot swap”
- sistema operativo Windows Server 2003 Enterprise Edition con licenza OEM, comprensivo di licenza d’uso e di 25 licenze d’accesso Client (CAL) in modalità user completo dell’ultima versione di “Service Pack” disponibile al momento dell’installazione, nonchè di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura base. Fornitura dei supporti di installazione e la manualistica prevista.
- N. 1 Unità disco interna aggiuntiva di tipo “hot swap” SCSI Ultra320 da 73GB Maxtor Genesis 10k rpm.
- Servizio di estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi (aggiuntivi rispetto ai 12 mesi previsti, per un totale di 36 mesi) delle apparecchiature e delle componenti opzionali.
- N. 2 giornate di Servizio Specialistico di System and Network Management, erogato on site con personale qualificato, certificato e specializzato per la piattaforma hardware del server e per il sistema operativo Windows installato		1			
OFFERTA COMPLESSIVA IVA inclusa                                    € 40.000,00

Importo in lettere Euro ____________________________________________________________ 

Ribasso totale offerto _______________%	

DICHIARA

1.	che gli articoli proposti vengono offerti in nome e per conto della Ditta concorrente;
2.	che i materiali sono garantiti per un periodo di 3 anni dalla data di consegna, e in deroga a quanto previsto dall’art. 1495 C.C. il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di giorni 90 dalla scoperta.
3.	che la consegna dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di ordinazione
4.	che la fornitura deve essere eseguita secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni dettate dall'Amministrazione nel disciplinare di gara
5.	di mantenere invariati i singoli prezzi per un periodo di sei mesi dalla stipula del contratto.

Alla suddetta dichiarazione allega:
   Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Luogo e data	Il Legale rappresentante	

............................................., ....................	
.................................................................
(timbro e firma)